BRUKS**ANVISNING**

**SMART SKOLTAVELFÄRG**

Smart Blackboard Paint lämpar sig för användning på gipsskiva, spånskiva, trä, metall och betong.

Varje burk täcker upp till 4 m2 (baserat på två bestrykningar). Endast för inomhusbruk.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **MÄT DITT OMRÅDE**Mät området noga och se till att du har tillräckligt med färg.**FÖRBERED YTAN*** Alla ytor som ska målas måste vara rena, torra och fria från lösa material.
* Mät området som du vill måla och märk ut det tydligt med maskeringstejp
* Grundmåla behandlade ytor med Smart White Primer
* Slipa ytan lätt efter grundmålningen

**APPLICERA SKOLTAVELFÄRGEN*** Blanda färgen noga innan användning
* Applicera färgen med en skumroller för bästa resultat
* Måla ytan med lätta och jämna rörelser som täcker 1 meter stora avsnitt åt gången
* Måla 2 lager men, låt det första lagret torka innan du applicerar det andra (cirka 2 timmar)

**TORKTID**Smart Blackboard Paint kommer att vara beröringstorr på 1 timme och kan användas efter 24 timmar**FÖRBEREDELSE INFÖR ANVÄNDNING**Innan du skriver på ytan för första gången bör du gnugga hela ytan med sidan av en krita och torka av omedelbart med en torr trasa eller handduk**PÅGÅENDE RENGÖRING*** Skoltavelytan kan rengöras med en mikrofibertrasa eller Smart Sponge
* Det kommer att uppstå kritrester när man rengör med en torr trasa eller handduk. Resterna kan avlägsnas med en fuktig trasa
 |

BRUKS**ANVISNING**



**Ytan är klar att använda inom 24 timmar.**

Jag kommer att bli en Smarter Surface den:

Datum Klockslag

