BRUKS**ANVISNING**

**SMART SKOLTAVELFÄRG**

Smart Blackboard Paint lämpar sig för användning på gipsskiva, spånskiva, trä, metall och betong.

Varje burk täcker upp till 4 m2 (baserat på två bestrykningar). Endast för inomhusbruk.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **MÄT DITT OMRÅDE**  Mät området noga och se till att du har tillräckligt med färg.  **FÖRBERED YTAN**   * Alla ytor som ska målas måste vara rena, torra och fria från lösa material. * Mät området som du vill måla och märk ut det tydligt med maskeringstejp * Grundmåla behandlade ytor med Smart White Primer * Slipa ytan lätt efter grundmålningen   **APPLICERA SKOLTAVELFÄRGEN**   * Blanda färgen noga innan användning * Applicera färgen med en skumroller för bästa resultat * Måla ytan med lätta och jämna rörelser som täcker 1 meter stora avsnitt åt gången * Måla 2 lager men, låt det första lagret torka innan du applicerar det andra (cirka 2 timmar)   **TORKTID**  Smart Blackboard Paint kommer att vara beröringstorr på 1 timme och kan användas efter 24 timmar  **FÖRBEREDELSE INFÖR ANVÄNDNING**  Innan du skriver på ytan för första gången bör du gnugga hela ytan med sidan av en krita och torka av omedelbart med en torr trasa eller handduk  **PÅGÅENDE RENGÖRING**   * Skoltavelytan kan rengöras med en mikrofibertrasa eller Smart Sponge * Det kommer att uppstå kritrester när man rengör med en torr trasa eller handduk. Resterna kan avlägsnas med en fuktig trasa |

BRUKS**ANVISNING**



**Ytan är klar att använda inom 24 timmar.**

Jag kommer att bli en Smarter Surface den:

Datum Klockslag

